分项指标中，路面损坏 PCI 指标评定为 PCILEVEL等，路面损坏 PCI 非优路段长度为 PCIDISTANCE km，占本次检测规模的 PCIPERCENT %

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 等级 | 距离 | 百分比 |
| PCILEVEL | PCIDISTANCE | ***PCIPERCENT*** |
| PCILEVEL | PCIDISTANCE | PCIPERCENT |





